Color-Daemmstein-Fassadensystem BV

Melchersstraat 201 6372 KZ Landgraaf NL www.color-Daemmstein.nl

Sehr geehrter …

Angebot

Landgraaf …./ …../ 2012

Wir bedanken uns Fuer Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf der Basis unserer allgemeinen

Geschaeftsbedingungen freibleibend an:

P 1

………. m 2 Original Color-Daemmstein-Rastersystem Klasse A 1

 Rastertyp,……… Daemmstaerke,……… Plattengroesse 1000 x ………

 Systemwert Rc,…….. Nach Zulassung Z-33.46-623 und Uebereinstimmungs-

 Zertifikat UEZ 09 – 092C. Brandklasse unbrennbar Klasse A 1 nach

 DIN EN 13501-1 DIN EN 13162.

 Preis pro m 2 …………….. Euro ………………

P 2

……… Stck Schraubduebeln mit Daemmstoffhalter Laenge ……….

 Fuer Daemmstserke ………mm

 Peis pro Stck Euro …………………

P 3

……… Sack Systemklebemoertel.

 Liefeform: 25 kg Papiersack.

 Verbrauch: 8-10 KG / m2.

 Color-Daemmstein-Klebemoertel wird vermischt mit Hatfemulsion 7 Ltr auf 25 Kg

 Systemkleber. Systemklebemoertel nach DIN EN 1348 chromatarm nach TRGS 613.

 Preis pro kg Euro ………………..

P 4

………. m 2 Riemchen nach DIN EN 202 und DIN EN ISO 10545-3

 Format: …………………………. Sorte : …………………………. Nr …………….

 Bedarf circa ……Stuck pro m 2

 Auf Paletten in Folie verpackt.

 Preis pro m 2 Euro ……………..

P 4

………. Lfdm Winkelriemchen nach DIN EN 2020 und DIN EN ISO 10545-3

 Bedarf circa …… Stuck pro m 2 gleich wie P 4

 Auf Paletten in Folie verpackt.

 Preis pro Lmtr Euro …………………

P5

………. Ltr Haftemulsion

 Unverdunnt zu verwenden ……. Kanister von ……Ltr

 Preis pro Ltr Euro ………………….

P 6

……….Sack Fugenmoertel in Farbton ………

 Hydraulisch erhaertende trasshaeltige Spezialfugenmasse zum verfugen von Klinker-

 Riemchen. Der Fugenmoertel ist Wasserabweisend. Frosttau wechselbestaendig

 Und schlagregenfest.

 Lieferform: 25 kg Papiersack.

 Color-Daemmstein-Systemfugenmoertel ist ein Werk-Trockenmoertel nach DIN

 EN 998-1

 Preis pro Kg Euro ……………..

P 7

……… Lmtr Fugendichtband 2 D 15/8/12

 Zur Abdichtung von Fugen und Anschlussen im Color-Daemmstein WDV System.

 Farbton: ……….

 Preis pro Lmtr Euro …………………….

P 8

……… m 2 Perimeterdaemmplatten fuer Sockelbereich und/oder Balkone.

 Raster wie oben, Staerke wie oben.

 Preis pro m 2 Euro ……………………

P 9

…….. m 2 Systemstartplatten mit eingefraeste Aussparung fuer das Sockelprofil.

 Preis pro m 2 Euro ………………………

P 10

………. Lmtr Systeemsockelprofil Staerke ….. mmm mit Tropfnase.

 Laenge 3 Mtr.

 Preis / m 2 Euro ……………………

P 11

………Ltr Systemimpregniermittel Greentec 2000

 Microemulsion 1: 13 Verdunnen mit sauberes Wasser.

 Anbringen Nass in Nass.

 Preis pro Liter Concentrat Euro………………...

P 12

…….. kg Perimeterspachtel flexibel.

 Zweikomponentig, zur Armierung und Feuchteschutz unter und ueber de

 Gelaendeoberkante.

 Frost-/Tausalzbestaendig, Fur aussen.

 Verbrauch: ca 2 kg Gemisch/m 2 bei 1 mm Auftragsdicke.

 3-6 mm Auftragsdicke.

 25 Kg Sack mit 10 kg Eimer.

 Preis pro ( 2) Euro 98,50 Euro ………………

P 13

……… Stuck Frachtkosten mit Krahnendladung.

Konditionen:

Preise zuzuglich mwst 19 %

Preis gultig bis ende ……………..